|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unigolyn sy’n Llenwi’r Ffurflen:** |  | **Cyf CCML:** |  |
| **Amser a Dyddiad yr Asesiad:** |  | **Cyf HTP:** |  |
| **Ymgynghorwyd â TOC:** |  | **Cod(au) blaen y trên:** |  |  |

*Bwriedir i’r rhestr isod fod yn ddangosol yn hytrach nag yn gynhwysfawr.*

Mae HTP neu'r Gwasanaethau Brys yn mynnu bod ffactorau sydd wedi’u marcio ag 🟊 yn ofynnol os ydynt am helpu.

| **Ffactorau i’w Hystyried** | **Wedi’i gynnwys✓** | **Manylion** |
| --- | --- | --- |
| **Rheswm:** |  |  |
| 🟊**Hyd a hyder tebygol:** |  |  |
| **Amser o’r dydd / diwrnod o’r wythnos:** |  |  |
| **Nifer y trenau dan sylw:** |  |  |
| **Lleoliad y trên/trenau:** |  |  |
| * Pellter i’r orsaf agosaf
 |  |  |
| * Pellter i’r fynedfa / allanfa agosaf
 |  |  |
| * Manylion (ee twnel, arglawdd, toriad)
 |  |  |
| 🟊**Amodau llwytho trenau:***[Nifer y teithwyr sy’n sefyll, pa mor hawdd yw hi i staff symud drwy’r trên, lefelau bagiau]* |  |  |
| **Argaeledd cyflenwad pŵer tyniant:***(Os nad oes pŵer ar gael, a oes modd newid yn lleol?)* |  |  |
| 🟊**Teithwyr agored i niwed:***[pobl anabl, pobl hŷn, plant ifanc, merched beichiog, unigolion sy’n dioddef o orbryder / pyliau o banig]* |  |  |
| **Bygythiadau a pheryglon:** |  |  |
| * 🟊Mewnol

*[Cleifion dan ddylanwad diod, anhrefn, pobl yn gadael y trên eu hunain, terfysgaeth, protestwyr, tân, mwg]* |  |  |
| * 🟊**Allanol**

*[Tanwydd yn gollwng / llifogydd, presenoldeb offer llinellau uwchben/ offer y goruchwyliwr ar y rheilffordd]* |  |  |
| * Rhwydwaith

*[Trenau eraill yn yr ardal a allai achosi tagfeydd yn effeithio ar yr amser i wagio’r trên, llinellau eraill wedi’u rhwystro.]* |  |  |
| 🟊**Amodau mewnol:** |  |  |
| * Tymheredd
 |  |  |
| * Toiledau’n gweithio
 |  |  |
| * System awyru / agor ffenestri
 |  |  |
| * Cyflenwad dŵr yfed/ cyfleusterau arlwyo
 |  |  |
| * Goleuadau
 |  |  |
| * Argaeledd cyfathrebu ar y trên – system Cyfarch Cyhoeddus (PA)/ radio cab/ ffonau symudol
 |  |  |
| * Gollwng llwythi
 |  |  |
| **Amodau allanol:** |  |  |
| * Tywydd
 |  |  |
| * Goleuadau
 |  |  |
| * Tymheredd
 |  |  |
| * Amodau’r tir
 |  |  |
| **Nifer / math o staff sydd ar gael:** |  |  |
| * Gyrrwr yn unig sy’n gweithredu?
 |  |  |
| * Staff y gellir eu defnyddio ar gyfer gwagio'r trên os oes angen. Pwy sy’n gallu bod ar y trên neu’r rheini sy’n ymateb i’r digwyddiad
 |  |  |
| **Dewisiadau symud ymlaen:** |  |  |
| * Offer brys ar y trên a mynediad ato:

*[Gan gynnwys y bont wagio agosaf, boed ar y trên ai peidio]* |  |  |
| * Argaeledd loco / trên addas i helpu:
 |  |  |
| * Darparu trenau achub:
 |  |  |
| * Argaeledd cludiant amgen ar y ffyrdd:
 |  |  |
| **Polisi TOC / amser targed yn ddigonol ar sail y risgiau uchod?** | Ydy / Nac ydy |  |
| **Gwagio’r trên?***[Os ‘nac ydy’ - rhaid cynnwys amser ar gyfer adolygu’r penderfyniad eto]* | Ydy / Nac ydy |  |